1. Outils
   1. bâche de protection
   2. ruban de masquage
   3. bac rectangulaire
   4. grille d'essorage
   5. bac plat
   6. mélangeur de peinture
   7. cutter
   8. les gangs
   9. outil à gratter les fissures
   10. pistolet à cartouche (mastic)
   11. des brosses pour nettoyer la poussière.
   12. spatules (2, 10, 15, 20 cm) en inox. marquer un coté des spatules pour se souvenir du coté qu'on utilise
   13. plâtre pour les très grands trous
   14. enduit de rebouchage
   15. enduit de lissage
   16. penseuse électrique
   17. Ou papier verre (papier abrasif)
       1. papier abrasif 80 pour l'appliquer après enduit rebouchage
       2. papier abrasif 180 pour l'applicquer après enduit lissage
   18. pinceau (brosse) synthétique
       1. pointu pour faire les coins
       2. pinceau à radiateur
   19. Rouleau
   20. peinture
2. Etapes préparation un mur :
   1. agrandir les fissures (avec l'outil à gratter)
   2. préparer le plâtre
      1. mettre de l'eau dans un sceau,
      2. mettre le plâtre après
      3. il ne faut jamais rajouter de l'eau après avoir mis le plâtre
      4. attendre 10 minutes
   3. mettre du plâtre dans les grandes fissures
   4. enduire les fissures avec un enduit de rebouchage
   5. attendre le séchage (1 heure)
   6. penser le mur avec une penseuse électrique (papier 80) si c'est un mur en ciment.
   7. lessiver le mur avec une lessive alcaline type saint marc et éponge
   8. appliquer enduit de lissage
3. Etapes peinture
   1. protéger le sol avec le bâche de protection
   2. protéger les coins avec le ruban de masquage
   3. peindre dans l'ordre suivant (on peut appliquer une peinture sous couche avant la vrai peinture)
      1. plafond
      2. mur
      3. porte
      4. fenêtre
      5. radiateur
   4. remuer la peinture avec un mélangeur
   5. commencer par peindre les angles à l'aide d'un pinceau à rechampir (pointu)
   6. appliquer la peinture par carré successive en croisant les passes